% ADC Change

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0

1

2

3

4

5 10m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 0.8576 / 4 1.651 ± Constant = 4.472 1.823 ± Mean = 22 2.076 ± Sigma = 6.649

100% reflection^{10m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0

1

2

3

4

5

6 12m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 1.162 / 2 1.851 ± Constant = 5.045 3.746 ± Mean = 24.88 3.732 ± Sigma = 9.95

100% reflection^{12m Green Fibre}Nent = 24 _{Chi2 / ndf = 1.162 / 2} ± ± ±

% ADC Change

0 2 4 6 8 10 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 1.547 / 2 2.04 ± Constant = 7.371 0.3755 ± Mean = 4.386 0.3539 ± Sigma = 1.528

White Paper^{10m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0

2

4

6

8

10 12m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 3.863 / 3 2.156 ± Constant = 4.954 0.2981 ± Mean = 2.25 0.3816 ± Sigma = 0.9888

White Paper^{12m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

0 2 4 6 8 10 12 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 0.1356 / 2 2.33 ± Constant = 8.457 0.3883 ± Mean = 5.165 0.3799 ± Sigma = 1.733

Aluminium Foil^{10m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 1.957 / 2 1.715 ± Constant = 5.955 0.9063 ± Mean = 0.9095 0.7442 ± Sigma = 1.473

Aluminium Foil^{12m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

0 2 4 6 8 10 12 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 0.01715 / 2 1.995 ± Constant = 7.742 0.8272 ± Mean = 6.762 0.7096 ± Sigma = 2.189

Mylar^{10m Green Fibre} ± ± ±

% ADC Change

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 0

2

4

6

8

10 12m Green Fibre Nent = 24 Chi2 / ndf = 3.386 / 1 2.374 ± Constant = 7.234 0.738 ± Mean = 2.464 0.7281 ± Sigma = 1.889

Mylar^{12m Green Fibre} ± ± ±