EN EXT Reg.

SYNC SYNC SYNC SYNC

CAL TRIG SRST BCRST

CLK

A

B

C

D

1 5^{S/R} 1 5 5 5 5

1 1

5 1 1

1

1

1 1

1 pair 1 1

1 1 1

1

5

1 1 1 2 3 4 5

6

6

4

8

4 2 6

16

5 1

5

5

1_{80.16 MHz}

Oscillator

INTRPTRIG var. osc.

INTVARTRIG var. osc

INTSRST var. osc

INTBCRST 11.2456k Hz osc.

EN INT Reg.

TRIG. DELAY Reg.

8

VME INTERFACE

VME BACKPLANE

A16 - A23 BASE ADD

O/A RESET PULSE

BUSY, RESET & TEST LOGIC

VME COMMAND Reg.

1

COMMAND STRINGS

SELECT

8x16 S/R 16x1 S/R

WINDOW SIZE

WINDOW DELAY

TRIGGER WINDOW SIZE & DELAY Reg.

5 1 pair

1 pair

1

CLOCK DELAYS

REPEAT FREQ. SELECT Reg.

D16 A24 C

O/A RESET TEST TRIGGER

INPUTS:

EXTCLK

ECL:

BUSYIN

EXTTRIG

EXTSRST

EXTBCRST

EXTCAL

OUTPUTS:

CLKOUT

DATAOUT

BUSYOUT

CLKOUT

DATAOUT

D16 REG. EN

ATLAS - SCT - SYSTEM and BEAM TEST 0 C + C MASTER MODULE SCHEMATICS

MP - UCL TJF 7 Apr. 1998

1

16 1

1

CONTROL

3

5

BUSY Reg. 3

ECL:

NIM: EXTCLK

1 pair

NIM: