8 x 8 mapping

8 x F/F

L1A BCR ECR CAL FER SPARE

DL4

TTC0A TTC1A TTC2A TTC3A TTC4A TTC5A TTC6A TTC7A

DOUBLE 8 x TTC OUTPUTS ON P3 16 x CLOCK OUTPUTS ON P3

ECL OUT

TRIGOUT CLOCKOUT

8 x SEQUENCER OUTPUTS

SERIALISER SERIALISER

TT

ID

ENTTC Reg.

CLK 40DES1 L1A BCR ECR CAL FER SPARE 7

TTCrx

TTC INTERFACE TTC

INPUT

4 12 10

24 12 10 24

12

10

L1ID BCID TTYPE

SAECR2 SABCR2

16 x PECL BUFFERS 6

SASPARE SAFER SACAL SAECR1 SABCR1 SATRIG SACLK

6

MP/TJF UCL 28.08.2001

ATLAS - SCT "TIM" SCHEMATICS 2 : RUN / INTERFACES

SINK DATA 6 x F/ F

FIFO FIFO

IDTRIG IDBCR IDECR

SEQTT

SEQID

SEQSPARE SEQFER SEQCAL SEQECR SEQBCR SEQTRIG

8

8 x F/ F 8 TTC (0-7)B

TEST REG.

BCNTIN TTIDIN

Strobes

8

6