TIM - FRONT PANEL INTERFACES MP/TJF UCL 24 August 2001

(TTL)

+ 5 V

- 5V2

NIM OUTPUTS

5 x LEMO 00 sockets

- 5V2 1K 5

- 5V2 - 5V2 470

+ 5 V

ECLEXTCLK1OUT

1 x LEMO 0B socket 1

- 5V2

8 x ECL OUTPUTS

16 - pin IDC socket

NIM INPUTS

8 x LEMO00 sockets

- 5V2

(TTL)

(TTL)

- 5V2

+ 5V 5 8

- 5V2

1

50 470

(TTL)

ECLEXTCLK1OUT

1 x LEMO 0B socket

- 5V2

(TTL)

+ 5 V

+ 5 V

- 5V2

(TTL)

8 x ECL INPUTS

16-pin IDC socket

NOTE: THIS TERMINATION CAN BE REMOVED FOR DAISY-CHAINING

100

100 - 5V2

+ 5 V

8

1 1

8

8 470

470

1

- 5V2

8 5

1