Standard dual 6 channel configuration (ECAL)

VFE0 on bottom SCSI connector, link columns 9-8, 7-6, (bottom ADCs used, Vout from bottom DAC) VFE1 on top SCSI connector, link columns 4-3, 2-1, (top ADCs used, Vout from top DAC)