Standard dual busLVDS configuration (HCAL)

link columns, 9-8, 6-5, 4-3, 1-0.