ECLEXTCLK

NIMEXTCLK

NIMEXTTRIG ECLTEXTTRIG

NIMEXTCAL ECLEXTCAL

NIMEXTFER ECLEXTFER NIMEXTBCR ECLEXTBCR

NIMEXTECR ECLEXTECR

NIMEXTSPARE ECLEXTSPARE

ECLCLKOUT

NIMCLKOUT

NIMTRIGOUT

NIMBUSYOUT

ENEXT Reg

TRIGGER WINDOW Reg.

WINDOW SIZE

WINDOW DELAY

6

6

BUSY+RESET LOGIC

BUSY Reg.

TRIGOUT

CLKOUT

SACLK

6

SYNC SYNC SYNC SYNC SYNC SYNC

CAL TRIG FER BCR ECR SPARE

SACAL SATRIG SAFER SABCR1 SAECR1SASPARE

6

VME INTERFACE

SET BASE ADDRESS

TRIGGER DELAY Reg.

VME COMMAND Reg.

ENINT Reg.

8

RESET

80.16 MHz XTAL OSC

INTRPTRIG VAR. OSC

INFER VAR. OSC

FREQ. SELECT Reg.

5

5

INVARTRIG RANDOMISER

INTBCR 11.2456 kHz

8x16 SR 16x1 SR

ATLAS - SCT "TIM" SCHEMATICS 1 : STAND ALONE^{MP/TJF UCL 24 JUL 00}

TEST TRIGGER

7

LEDS

NIMEXTBUSY ECLEXTBUSY

CLOCK DELAYS

TIM - SCH - 02

NIMTRIGINOUT (undelayed)