14 pairs

4

4 accept reset standalone

logic trigger decoder

HELIX interface com. reg.

clock logic & delays

VME interface

D A C reg.

reg.

reg.

OR mask

4 pairs

29 pairs

ECL ECL ECL

ECL

14

ECL 14 pairs

26

T/st. buffer

10 MHz clock ECL busy & errors from GFLT to GFLT

reg.

3 6

3

ZEUS MVD C & C MASTER

VME BACKPLANE

TEST BUTTONS

FROM C & C SLAVES

TO C & C SLAVES

TO HELIX INTERFACE

MP/TJF, HEP - UCL 18/02/2000

2

1

2 T/st. buffer

reg. 1 26

4 2

16 26

15 15

EXT. TRIGGER

CLOCK OUT

ECL ECL 1 pair

1 pair 1 1 LVDS or ECL

TTL INTRPT OUT 3 pairs