0 1 2 3 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80_{ADC}

NPE

channel 10 - led0 - led1

0 5 10 15 20

0 50 100 150 200 250 300 350_{ADC}

NPE

channel 52 - led0 - led1

0 5 10

0 50 100 150 200 250_{ADC}

NPE

channel 49 - led0 - led1