Single Diffractive, |eta| < 5.2

Single Diffractive, |eta| < 8.1

Double Diffractive, |eta| < 5.2

Double Diffractive, |eta| < 8.1 110^110^2Energy flow as a function of rapidity

1/N, dE/dη [GeV]-4-2024012345η