3 4 5 6 6 5 4 3

B3 B4 B5 B6 horizontal interlink horizontal interlink

3 4 5 6

3 4 5 6 interlink interlink

3 4 5 6 3 4 5 6 interlink interlink

3 4 5 6 3 4 5 6

1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4 5 5 6 5

7 6 5 6 7 8 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14

interlink interlink

56 48 40 32

ATLAS SCT BARREL READOUT FIBRE ROUTING

barrel harness positions at the barrel end fibre splice positions on barrel circumference fibre duct (narrows through thermal enclosure bulkhead) blocks of fibre splices for each barrel in duct eg barrel 4 4 to PPB1

Refer to Provisional Barrel Readout Fibre Lengths: note all lengths are up to and from midway along splice blocks

one duct serves one octant ie 22 harnesses

TJF 01.10.01